|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ODOBRENA ODSTUPANJA OD PROPISANIH MAKSIMALNO DOZVOLJENIH KONCENTRACIJA\*** | | | | | | | |
| **PRAVNA OSOBA** | **VODOOPSKRBNI SUSTAV NA KOJI SE ODNOSI ODOBRENJE** | **RJEŠENJE** | **PARAMETRI KOJI ODSTUPAJU OD M.D.K. VRIJEDNOSTI** | **M.D.K. VRIJEDNOST** | **VREMENSKI PERIOD DOZVOLJENOG ODSTUPANJA** | **NAPOMENA** |
| VODOVOD – OSIJEK d.o.o., Poljski put 1, Osijek | VLASTITI VODOOPSKRBNI SUSTAV | KLASA: UP/I-541-02/16-03/02 URBROJ: 534-07-1-1-6/3-16-3 Zagreb, 20. lipnja 2016. | arsen do 50 μg/l | arsen - 10 μg/l | 01.07.2019. |  |
| UREDNOST d.o.o., Kralja Zvonimira 176, Čepin | VLASTITI VODOOPSKRBNI SUSTAV | KLASA: UP/I-541-02/16-03/04 URBROJ: 534-07-1-1-6/3-16-3 Zagreb, 20. lipnja 2016. | arsen do 50 μg/l | arsen - 10 μg/l | 01.07.2019. |  |
| ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o., Bana Jelačića 65, Đakovo | SUSTAV CRPILIŠTA SEMELJCI | KLASA: UP/I-541-02/16-03/05 URBROJ: 534-07-1-1-6/3-16-3 Zagreb, 20. lipnja 2016. | arsen do 50 μg/l | arsen - 10 μg/l | 01.07.2019. |  |
| VODA GAREŠNICA d.o.o.,  Mate Lovraka 30, Garešnica | VLASTITI VODOOPSKRBNI SUSTAV | KLASA: UP/I-541-02/16-03/06 URBROJ: 534-07-1-1-6/3-16-3 Zagreb, 20. lipnja 2016. | arsen do 50 μg/l | arsen - 10 μg/l | 01.07.2019. | **Osigurana vrijednost arsena ispod M.D.K. vrijednosti prije isteka roka važenja rješenja** |
| VODA GAREŠNICA d.o.o.,  Mate Lovraka 30, Garešnica | VLASTITI VODOOPSKRBNI SUSTAV | KLASA: UP/I-541-02/16-03/07 URBROJ: 534-07-1-1-6/3-16-3 Zagreb, 20. lipnja 2016. | boja do 25 mg/PtCo skale | boja - 20 mg/PtCo skale | 01.07.2019. |  |
| VODA GAREŠNICA d.o.o., Mate Lovraka 30, 43280 Garešnica | VLASTITI  VODOOPSKRBNI  SUSTAV | KLASA: UP/I-541-02/19-03/18  URBROJ: 534-07-2-2/1-19-3  Zagreb, 30. listopad 2019. | boja do 30 mg/PtCo | boja - 20 mg/PtCo skale | od 01.07.2019. do 01.07. 2022. |  |
| ČVORKOVAC – VODNE USLUGE d.o.o., Bana Josipa Jelačića 12, Dalj | VLASTITI VODOOPSKRBNI SUSTAV | KLASA: UP/I-541-02/16-03/09 URBROJ: 534-07-1-1-6/3-16-2 Zagreb, 20. lipnja 2016. | arsen do 50 μg/l | arsen - 10 μg/l | 01.07.2019. | **Upravljanje vodoopskrbnim sustavom Dalj preuzeo VODOVOD-OSIJEK d.o.o., OSIJEK, drugom polovicom 2018. godine;**  **Osigurana vrijednost arsena ispod M.D.K. vrijednosti prije isteka roka važenja rješenja** |
| DRENOVCI d.o.o., Toljani 1, Drenovci | VODOOPSKRBNI SUSTAV NASELJA ĐURIĆI I RAČINOVCI U OPĆINI DRENOVCI | KLASA: UP/I-541-02/18-03/19 URBROJ: 534-07-2-1-3/2-18-3 Zagreb, 20. lipnja 2016. | arsen do 50 μg/l | arsen - 10 μg/l | 01.07.2019. |  |
| VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića –Karle 47A, Vinkovci | ANTIN | KLASA: UP/I-541-02/16-03/16 URBROJ: 534-07-1-1-3/3-16-3 Zagreb, 02. studenoga 2016. | arsen do 50 μg/l  željezo do 800 μg/l  mangan do 250 μg/l  amonij do 0,70 mg/l  boja do 60 mg/PtCo skale  mutnoća do 8 NTU | arsen - 10 μg/l  željezo - 200 μg/l  mangan - 50 μg/l  amonij - 0,50 mg/l  boja - 20 mg/PtCo skale  mutnoća – 4 NTU | 01.07.2019. | **VS Antin priključen na RVSIS u rujnu 2017. godine**  **Osigurana vrijednost arsena ispod M.D.K. vrijednosti prije isteka roka važenja rješenja** |
| VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića –Karle 47A, Vinkovci | GABOŠ | KLASA: UP/I-541-02/16-03/15 URBROJ: 534-07-1-1-3/3-16-3 Zagreb, 02. studenoga 2016. | željezo do 950 μg/l  mangan do 250 μg/l  boja do 100 mg/PtCo skale  mutnoća do 10 NTU | željezo - 200 μg/l  mangan - 50 μg/l  boja - 20 mg/PtCo skale  mutnoća – 4 NTU | 01.07.2019. | **VS Gaboš priključen na RVSIS u srpnju 2017. godine**  **Osigurana vrijednost arsena ispod M.D.K. vrijednosti prije isteka roka važenja rješenja** |
| VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića –Karle 47A, Vinkovci | JARMINA | KLASA: UP/I-541-02/16-03/15 URBROJ: 534-07-1-1-3/3-16-4 Zagreb, 02. studenoga 2016. | arsen do 50 μg/l  željezo do 800 μg/l  mangan do 150 μg/l  boja do 30 mg/PtCo skale  mutnoća do 6 NTU | arsen - 10 μg/l  željezo - 200 μg/l  mangan - 50 μg/l  boja - 20 mg/PtCo skale  mutnoća – 4 NTU | 01.07.2019. | **VS Jarmina priključen na RVSIS u travnju 2017. godine**  **Osigurana vrijednost arsena ispod M.D.K. vrijednosti prije isteka roka važenja rješenja** |
| VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića –Karle 47A, Vinkovci | LIPOVAC | KLASA: UP/I-541-02/16-03/16 URBROJ: 534-07-1-1-3/3-16-4 Zagreb, 02. studenoga 2016. | arsen do 50 μg/l | arsen - 10 μg/l | 01.07.2019. |  |
| VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića –Karle 47A, Vinkovci | MARINCI | KLASA: UP/I-541-02/16-03/16 URBROJ: 534-07-1-1-3/3-16-5 Zagreb, 02. studenoga 2016. | željezo do 800 μg/l  mangan do 100 μg/l  boja do 60 mg/PtCo skale  mutnoća do 8 NTU | željezo - 200 μg/l  mangan - 50 μg/l  boja - 20 mg/PtCo skale  mutnoća – 4 NTU | 01.07.2019. | Vodu ne koristiti za pripremu dječje hrane i čajeva u prvih šest mjeseci života |
| VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića –Karle 47A, Vinkovci | MARINCI | KLASA: UP/I-541-02/19-03/01 URBROJ: 534-07-2-1-3/2-19-3  Zagreb, 20. ožujka 2019.  (stupa na snagu 02.07.2019.) | željezo do 800 μg/l  mangan do 100 μg/l  boja do 60 mg/PtCo skale  mutnoća do 8 NTU | željezo - 200 μg/l  mangan - 50 μg/l  boja - 20 mg/PtCo skale  mutnoća – 4 NTU | 31.12.2020. | Vodu ne koristiti za pripremu dječje hrane i čajeva u prvih šest mjeseci života |
| VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića –Karle 47A, Vinkovci | MIRKOVCI | KLASA: UP/I-541-02/16-03/16 URBROJ: 534-07-1-1-3/3-16-6 Zagreb, 02. studenoga 2016. | arsen do 50 μg/l  mangan do 100 μg/l | arsen - 10 μg/l  mangan - 50 μg/l | 01.07.2019. | **VS Mirkovci priključen na RVSIS dana 09.04.2018. godine**  **Osigurana vrijednost arsena ispod M.D.K. vrijednosti prije isteka roka važenja rješenja** |
| VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića –Karle 47A, Vinkovci | NIJEMCI | KLASA: UP/I-541-02/16-03/16 URBROJ: 534-07-1-1-3/3-16-7 Zagreb, 02. studenoga 2016. | arsen do 50 μg/l  željezo do 800 μg/l  mangan do 150 μg/l  boja do 40 mg/PtCo skale  mutnoća do 5 NTU | arsen - 10 μg/l  željezo - 200 μg/l  mangan - 50 μg/l  boja - 20 mg/PtCo skale  mutnoća – 4 NTU | 01.07.2019. | **VS Nijemci priključeni na VS Tovarnik 11.05.2017. godine**  **Osigurana vrijednost arsena ispod M.D.K. vrijednosti prije isteka roka važenja rješenja** |
| VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića –Karle 47A, Vinkovci | NUŠTAR | KLASA: UP/I-541-02/16-03/16 URBROJ: 534-07-1-1-3/3-16-8 Zagreb, 02. studenoga 2016. | željezo do 400 μg/l  mangan do 150 μg/l  boja do 30 mg/PtCo skale | željezo - 200 μg/l  mangan - 50 μg/l  boja - 20 mg/PtCo skale | 01.07.2019. | Vodu ne koristiti za pripremu dječje hrane i čajeva u prvih šest mjeseci života |
| VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića –Karle 47A, Vinkovci | OTOK | KLASA: UP/I-541-02/16-03/15 URBROJ: 534-07-1-1-3/3-16-5 Zagreb, 02. studenoga 2016. | arsen do 50 μg/l  željezo do 650 μg/  mangan do 85 μg/l  amonij do 0,90 mg/l  nitrati do 80 mg/l | arsen - 10 μg/l  željezo - 200 μg/l  mangan - 50 μg/l  amonij - 0,50 mg/l  nitrati – 50 mg/l | 01.07.2019. | **U VS Otok uključen novi zdenac vodocrpilišta Petkovac 21.08.2017.**  **VS Otok priključen na RVSIS dana 22.10.2018. godine**  **Osigurana vrijednost arsena ispod M.D.K. vrijednosti prije isteka roka važenja rješenja** |
| VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića –Karle 47A, Vinkovci | SLAKOVCI | KLASA: UP/I-541-02/16-03/16 URBROJ: 534-07-1-1-3/3-16-10 Zagreb, 02. studenoga 2016. | željezo do 700 μg/l i mangan do 150 μg/l | željezo - 200 μg/l  mangan - 50 μg/l | 01.07.2019. | **VS Slakovci** **priključen na RVSIS dana 09.12.2018. godine**  **Osigurana vrijednost arsena ispod M.D.K. vrijednosti prije isteka roka važenja rješenja** |
| VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića –Karle 47A, Vinkovci | STARI JANKOVCI | KLASA: UP/I-541-02/16-03/16 URBROJ: 534-07-1-1-3/3-16-9 Zagreb, 02. studenoga 2016. | željezo do 400 μg/l | željezo - 200 μg/l | 01.07.2019. |  |
| VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića –Karle 47A, Vinkovci | STROŠINCI | KLASA: UP/I-541-02/16-03/16 URBROJ: 534-07-1-1-3/3-16-11 Zagreb, 02. studenoga 2016. | arsen do 50 μg/l  mangan do 100 μg/l  amonij do 0,90 mg/l | arsen - 10 μg/l  mangan - 50 μg/l  amonij - 0,50 mg/l | 01.07.2019. | Vodu ne koristiti za pripremu dječje hrane i čajeva u prvih šest mjeseci života |
| VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića –Karle 47A, Vinkovci | STROŠINCI | .  KLASA: UP/I-541-02/19-03/24  URBROJ: 534-07-2-2/1-19-3  Zagreb, 12. rujan 2019 | za amonij do 0,9 mg/l i mangan do 100 μg/l | mangan - 50 μg/l  amonij - 0,50 mg/l | 01. 10. 2022. | Vodu ne koristiti za pripremu dječje hrane i čajeva u prvih šest mjeseci života |
| VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića –Karle 47A, Vinkovci | STROŠINCI | KLASA: UP/I-541-02/19-03/22  URBROJ: 534-07-2-1-3/2-19-5  Zagreb, 29. siječnja 2019. | bor do 2 mg/l | bor – 1 mg/l | 01.07.2019. |  |
| VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića –Karle 47A, Vinkovci | STROŠINCI | KLASA: UP/I-541-02/19-03/12  URBROJ: 534-07-2-2/1-19-3  Zagreb, 30. listopad 2019. | bor do 2mg/l | bor – 1 mg/l | od 01.07. 2019. do 01. 07.2022. |  |
| VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića –Karle 47A, Vinkovci | TORDINCI | KLASA: UP/I-541-02/16-03/16 URBROJ: 534-07-1-1-3/3-16-12 Zagreb, 02. studenoga 2016. | arsen do 50 μg/l  željezo do 700 μg/l  mangan do 150 μg/l  boja do 50 mg/PtCo skale | arsen - 10 μg/l  željezo - 200 μg/l  mangan - 50 μg/l  boja - 20 mg/PtCo skale | 01.07.2019. | **VS Tordinci priključen na RVSIS u rujnu 2017. godine**  **Osigurana vrijednost arsena ispod M.D.K. vrijednosti prije isteka roka važenja rješenja** |
| VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića –Karle 47A, Vinkovci | VRBANJA | KLASA: UP/I-541-02/16-03/16 URBROJ: 534-07-1-1-3/3-16-13 Zagreb, 02. studenoga 2016. | željezo do 800 μg/l  mangan do 250 μg/l  amonij do 1,00 mg/l  boja do 60 mg/PtCo skale  mutnoća do 6 NTU | željezo - 200 μg/l  mangan - 50 μg/l  amonij - 0,50 mg/l  boja - 20 mg/PtCo skale  mutnoća – 4 NTU | 01.07.2019. | Vodu ne koristiti za pripremu dječje hrane i čajeva u prvih šest mjeseci života |
| VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića –Karle 47A, Vinkovci | VRBANJA | KLASA: UP/I-541-02/19-03/01  URBROJ: 534-07-2-1-3/2-19-4  Zagreb, 20. ožujka 2019. | željezo do 800 μg/l  mangan do 250 μg/l  amonij do 1,00 mg/l  boja do 60 mg/PtCo skale  mutnoća do 6 NTU | željezo - 200 μg/l  mangan - 50 μg/l  amonij - 0,50 mg/l  boja - 20 mg/PtCo skale  mutnoća – 4 NTU | 31.12.2020. | Vodu ne koristiti za pripremu dječje hrane i čajeva u prvih šest mjeseci života |
| VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića –Karle 47A, Vinkovci | PRIVLAKA | KLASA: UP/I-541-02/17-03/08 URBROJ: 534-07-2-1-3/2-17-3  Zagreb, 01. lipnja 2017. | arsen do 50 μg/l  željezo do 300 μg/l  mangan do 300 μg/l  amonij do 0,85 mg/l | arsen - 10 μg/l  željezo - 200 μg/l  mangan - 50 μg/l  amonij - 0,50 mg/l | 01.07.2019. | **VS Privlaka priključen na RVSIS 14.08.2018. godine** |
| VODOVOD d.o.o., 32. Ulica 9/1, Blato | VODOOPSKRBNI SUSTAV OPĆINA BLATO, VELA LUKA I SMOKVICA | KLASA: UP/I-541-02/18-03/20 URBROJ: 534-07-2-1-3/2-18-3 Zagreb, 20. listopada 2018. | kloridi do 400 mg/ | kloridi – 250 mg/l | 31.12.2020. | Obavezno obavještavanje potrošača sredstvima javnog informiranja u vrijeme odstupanja navedenog parametara od M.D.K. vrijednosti |
| VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Vladimira Nazora 19, Dubrovnik | VODOOPSKRBNI SUSTAV DUBROVAČKO PRIMORJE (BUŠOTINA NEREZE) | KLASA: UP/I-541-02/18-03/18 URBROJ: 534-07-2-1-3/2-18-3 Zagreb, 20. listopada 2018. | kloridi do 400 mg/l | kloridi – 250 mg/l | 31.12.2020. | Obavezno obavještavanje potrošača sredstvima javnog informiranja u vrijeme odstupanja navedenog parametara od M.D.K. vrijednosti |
| VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Vladimira Nazora 19, Dubrovnik | VODOOPSKRBNI SUSTAV OPĆINE STON  (ZDENAC ŽULJANA) | KLASA: UP/I-541-02/18-03/18 URBROJ: 534-07-2-1-3/2-18-4 Zagreb, 20. listopada 2018. | kloridi do 400 mg/l | kloridi – 250 mg/l | 31.12.2020. | Obavezno obavještavanje potrošača sredstvima javnog informiranja u vrijeme odstupanja navedenog parametara od M.D.K. vrijednosti |
| VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Vladimira Nazora 19, Dubrovnik | VODOOPSKRBNI SUSTAV MOŠEVIĆI – TOPOLO – VISOČANI (OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE) | KLASA: UP/I-541-02/18-03/18 URBROJ: 534-07-2-1-3/2-18-5  Zagreb, 20. listopada 2018. | kloridi do 400 mg/l | kloridi – 250 mg/l | 31.12.2020. | Obavezno obavještavanje potrošača sredstvima javnog informiranja u vrijeme odstupanja navedenog parametara od M.D.K. vrijednosti |
| VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Biokovska 3, Split | VODOOPSKRBNI SUSTAV „RIMSKI BUNAR“ I „DOLAC“ NA PREDEJLU OPĆINE MARINA | KLASA: UP/I-541-02/18-03/02 URBROJ: 534-07-2-1-3/2-18-8 Zagreb, 19. listopada 2018. | kloridi do 400 mg/l | kloridi – 250 mg/l | 31.12.2020. | Obavezno obavještavanje potrošača sredstvima javnog informiranja u vrijeme odstupanja navedenog parametara od M.D.K. vrijednosti |
| KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o., Ulica braće Fabijanić bb, Pag | VODOOPSKRBNI SUSTAV JUŽNOG DIJELA GRADA PAGA  CRPILIŠTE VRČIĆI | KLASA: UP/I-541-02/17-03/09 URBROJ: 534-07-2-1-3/2-17-3  Zagreb, 01. lipnja 2017. | kloridi do 800 mg/l | kloridi – 250 mg/l | 01.06.2019. | Obavezno obavještavanje potrošača sredstvima javnog informiranja u vrijeme odstupanja navedenog parametara od M.D.K. vrijednosti |
| KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o., Ulica braće Fabijanić bb, Pag | VODOOPSKRBNI SUSTAV JUŽNOG DIJELA GRADA PAGA  CRPILIŠTE VRČIĆI | KLASA: UP/I-541-02/19-03/04 URBROJ: 534-07-2-1-3/2-19-3  Zagreb, 20. ožujka 2019.  (stupa na snagu 02.06.2019.) | kloridi do 400 mg/l | kloridi – 250 mg/l | 31.12.2020. | Obavezno obavještavanje potrošača sredstvima javnog informiranja u vrijeme odstupanja navedenog parametara od M.D.K. vrijednosti |
| METKOVIĆ d.o.o., Mostarska 10, Metković | VODOOPSKRBNIG SUSTAV GRADA METKOVIĆ, OPĆINE ZAŽABLJE I OPĆINE KULA NORINSKA | KLASA: UP/I-541-02/18-03/10 URBROJ: 534-07-2-1-3/2-18-5  Zagreb, 20. listopada 2018. | kloridi do 400 mg/l | kloridi – 250 mg/l | 31.12.2020. | Obavezno obavještavanje potrošača sredstvima javnog informiranja u vrijeme odstupanja navedenog parametara od M.D.K. vrijednosti |
| IZVOR Ploče, javna ustanova, Trg kralja Tomislava 16, Ploče | VODOOPSKRBNI SUSTAV PLOČE | KLASA: UP/I-541-02/19-03/09 URBROJ: 534-07-2-1-3/2-19-4  Zagreb, 27. ožujka 2019. | sulfati do 400 mg/l | Sulfati - 250 mg/l | 27.03.2021. | Obavezno obavještavanje potrošača sredstvima javnog informiranja u vrijeme odstupanja navedenog parametara od M.D.K. vrijednosti |
| PONIKVE VODA d.o.o., Vršanska 14, Krk | VODOOPSKRBNI SUSTAV PONIKVE NA OTOKU KRKU | KLASA: UP/I-541-02/17-03/13 URBROJ: 534-07-2-1-3/2-17-3  Zagreb, 24. srpnja 2017. | temperatura do 27oC | temperatura – 25oC | 30.09.2019. | Obavezno obavještavanje potrošača sredstvima javnog informiranja u vrijeme odstupanja navedenog parametara od M.D.K. vrijednosti |
| VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, Turion 20/A, Cres, | SUSAK | KLASA: UP/I-541-02/19-03/51  URBROJ: 534-07-2-2/1-19-3  Zagreb, 12. rujan 2019. | bor do 2 mg/l | bor – 1 mg/l | 01.10.2022. |  |
| \* Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe („Narodne novine“, broj 125/17) | | | | | | | |